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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2025   №  564         

 О внесении изменений в постановление администрации г. Сердобска от 25 июня 2025 г.№ 312 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом от                 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемах теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уставом городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, заключением о результатах публичных слушаний по проектам актуализированной схемы теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, учитывая рекомендации публичных слушаний от 16.06.2023 г., -

      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.Внести следующие изменения в схему теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, утвержденную постановлением администрации г.Сердобска от 25 июня 2025 г № 312 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области» 
    1.1. Таблицу 14.1 «Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения» Главы 14
  «Ценовые тарифные последствия» тома 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 14.1 
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1242,038
	1242,038
	1242,038
	1242,038
	1242,038
	1242,038
	1242,038

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	989,543
	989,543
	989,543
	989,543
	989,543
	989,543
	989,543

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	435,044
	435,044
	435,044
	435,044
	435,044
	435,044
	435,044

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	356,376
	356,376
	356,376
	356,376
	356,376
	356,376
	356,376

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	908,969
	908,969
	908,969
	908,969
	908,969
	908,969
	908,969

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3995,527
	3995,527
	3995,527
	3995,527
	3995,527
	3995,527
	3995,527

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	483,826
	483,826
	483,826
	483,826
	483,826
	483,826
	483,826

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	15383.47
	15383.47
	15383.47
	15383.47
	15383.47
	15383.47
	15383.47

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3548,27
	3548,27
	3548,27
	3548,27
	3548,27
	3548,27
	3548,27

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	9351,47
	9351,47
	9351,47
	9351,47
	9351,47
	9351,47
	9351,47

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	4442,49
	4442,49
	4442,49
	4442,49
	4442,49
	4442,49
	4442,49

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1303,15
	1303,15
	1303,15
	1303,15
	1303,15
	1303,15
	1303,15

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2644,94
	2644,94
	2644,94
	2644,94
	2644,94
	2644,94
	2644,94

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	12826,45
	12826,45
	12826,45
	12826,45
	12826,45
	12826,45
	12826,45

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	5294,33
	5294,33
	5294,33
	5294,33
	5294,33
	5294,33
	5294,33

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	4877,81
	4877,81
	4877,81
	4877,81
	4877,81
	4877,81
	4877,81

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	8207,92
	8207,92
	8207,92
	8207,92
	8207,92
	8207,92
	8207,92

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1519,19
	1519,19
	1519,19
	1519,19
	1519,19
	1519,19
	1519,19

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	897,00
	897,00
	897,00
	897,00
	897,00
	897,00
	897,00

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	7524,20
	7524,20
	7524,20
	7524,20
	7524,20
	7524,20
	7524,20

	МБК №17 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1091,75
	1091,75
	1091,75
	1091,75
	1091,75
	1091,75
	1091,75

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033







2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).
	3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Глава администрации                         	                    	              М.А. Ермакова


Начальник правового 
отдела                         Т.Ю.Тюрина
                                    А.Г.Кузнецов
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